**Załącznik nr 8**

**wyjaśnienia**

1. /dotyczy 5 zadań/ Zamawiający nie wymaga sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

2. /dotyczy 5 zadań/ nawierzchnie trawiastą należy wykonać zgodnie z opisem w przedmiarze robót

**I. Brzydowo**1. w ofercie należy uwzględnić koszt wykonania ławy betonowej pod obrzeża -, wg dokumentacji projektowej (dokładnie opis BIOZ)

2. wykonanie podbudowy pod kostkę z kruszywa łamanego gr. 15 cm - należy przyjąć wykonanie podbudowy, wg dokumentacji projektowej

3. wywóz ziemi z korytowania pod nawierzchnię z kostki na miejsce wskazane przez Zamawiającego.tj. do 1 km od miejsca inwestycji

**II. Idzbark**1.W przedmiarze robót występują pozycje dotyczące umocnienia terenu kratką trawnikową - brak informacji w Projekcie w związku z powyższym roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót tylko na tym placu

**III. Szyldak**  
1. Do oferty należy przyjąć podbudowę zasadniczą kostkę zgodnie z przedmiarem robót

2. Należy przyjąć ogrodzenie zgodnie z przedmiarem robót

3.wywóz ziemi z korytowania pod nawierzchnię z kostki na miejsce wskazane przez Zamawiającego  
do 1 km od miejsca inwestycji

4.Brak w przedmiarze robót wywozu ziemi z korytowania pod nawierzchnię żwirową placu zabaw - w ofercie należy uwzględnić koszt wywozu ziemi wg wyznaczonego miejsca przez Inwestora do 1 km od miejsca inwestycji

5. pod nawierzchnię żwirową należy przyjąć ułożenie geowłókniny jako zabezpieczenie przed przerostem roślinności

6.nawierzchnia żwirowa placu zabaw nie ma być obramowana np. deska cokołowa pod ogrodzenie czy obrzeżami /brak rozwiązań w projekcie/ (ewentualnie obramowanie równo z nawierzchnią)

**IV. Zwierzewo**1.Brak w przedmiarze robót wykonania podbudowy pod kostkę z kruszywa łamanego gr. 15 cm - w ofercie należy przyjąć wykonanie podbudowy

2. w ofercie należy uwzględnić koszt wykonania ławy betonowej pod obrzeża - brak w Projekcie i przedmiarze robót - wg dokumentacji projektowej (dokładnie opis BIOZ)

3. wywóz ziemi z korytowania pod nawierzchnie z kostki na miejsce wskazane przez Zamawiającego

wg wyznaczonego miejsca przez Inwestora do 1 km od miejsca inwestycji

4. Należy przyjąć do oferty ogrodzenie zgodnie z przedmiarem robót

5. należy uwzględnić koszt wywozu ziemi z korytowania pod nawierzchnie żwirową placu zabaw wg wyznaczonego miejsca przez Inwestora do 1 km od miejsca inwestycji

6.nawierzchnia żwirowa placu zabaw nie ma być obramowana np. deska cokołowa pod ogrodzenie czy obrzeżami /brak rozwiązań w projekcie/ (ewentualnie obramowanie równo z nawierzchnią)

7. pod nawierzchnie żwirową należy przyjąć ułożenie geowłókniny jako zabezpieczenie przed przerostem roślinności

**V. Pietrzwałd**1.Należy przyjąć podbudowę zasadniczą wg przedmiaru robót

2. wywóz ziemi z korytowania pod nawierzchnie z kostki na miejsce wskazane przez zamawiającego.  
do 1 km od miejsca inwestycji

3.Do oferty należy przyjąć ogrodzenie zgodnie z przedmiarem robót

4.Należy ująć ofercie koszt wywozu ziemi z korytowania pod nawierzchnie żwirową placu zabaw - wg wyznaczonego miejsca przez Inwestora do 1 km od miejsca inwestycji

5. pod nawierzchnie żwirową należy przyjąć ułożenie geowłókniny, jako zabezpieczenie przed przerostem roślinności

6.nawierzchnia żwirowa placu zabaw nie ma być obramowana np. deska cokołowa pod ogrodzenie czy obrzeżami /brak rozwiązań w projekcie/ (ewentualnie obramowanie równo z nawierzchnią)