# Załącznik nr 1

#  Specyfikacja techniczna sprzętu IT w ramach projektu: Szkolna Akademia przyszłości” rozwijanie kluczowych kompetencji w klasach I-III

# Tablica Interaktywna- 9 szt.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne**  |  **Proponowane parametry techniczne** | **Cena netto za sztukę** | **Cena brutto za sztukę** |
|  | Tablica Interaktywna | W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu. |  |  |  |
|  | Przekątna powierzchni roboczej | 100" |  |
|  | Powierzchnia tablicy | MagnetycznaSuchościeralnaMatowa |  |
|  | Technologia | Pozycjonowanie w podczerwieni |  |
|  | Komunikacja | USB |  |
|  | Zasilanie | USB |  |
|  | Paski skrótów po obu stronach tablicy | Tak |  |
|  | Akcesoria | Inteligenta półka na pisakiPisaki - 3 szt.Wskaźnik teleskopowyWymazywaczUchwyt ścienny |  |
|  | Certyfikaty | CE |  |
|  | Oprogramowanie | Oprogramowanie do obsługi tablicy interaktywnej w języku polskim umożliwiające między innymi: |  |
|  | Gwarancja i serwis | 36 miesięcy na tablicę door-to-door60 miesięcy na powierzchnię tablicy door-to-doorSprzęt musi być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 |  |
| RAZEM:  | **Cena x 9 sztuki=** | **Cena x 9 sztuki=** |

# Rzutnik Multimedialny - 9 szt.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne**  |  **Proponowane parametry techniczne** | **Cena netto za sztukę** | **Cena brutto za sztukę** |
|  | Projektor | W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu. |  |  |  |
|  | Technologia | DLP |  |
|  | Rozdzielczość natywna | 1920x1080 |  |
|  | Jasność | 3000 ANSI |  |
|  | Kontrast | 10000:1 |  |
|  | Żywotność lampy | W trybie normal: 5000hW trybie eco: 10000h |  |
|  | Obsługiwana przekątna obrazu | 32"-300" |  |
|  | Głośniki | Tak min. 2W |  |
|  | Wejścia | 1x D-SUB1x HDMI |  |
|  | Porty | Micro-USB B (serwisowe)RS232USB Zasilający |  |
|  | Korekcja zniekształcenia trapezowego | +/- 40 st. |  |
|  | Certyfikaty | CE |  |
|  | Akcesoria | Uchwyt sufitowy |  |
|  | Gwarancja i serwis | 36 miesięcy na projektor door-to-door36 miesięcy na lampę (lub 3000h) door-to-doorSprzęt musi być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 |  |
| RAZEM: | **Cena x 9 sztuki=** | **Cena x 9 sztuki=** |

**Tablet - 90 szt.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne  |  **Proponowane parametry techniczne** | **Cena netto za sztukę** | **Cena brutto za sztukę** |
|  | Tablet | W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu. |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu | 9,7"-10,1" |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | 1920x1200 |  |
|  | Typ panela | IPS |  |
|  | Procesor | 4x 1,5Ghz |  |
|  | Pamięć wbudowana | 16 GB |  |
|  | Pamięć RAM | 2 GB DDR3 |  |
|  | Komunikacja i łączność | Moduł BluetoothWbudowany moduł GPSWbudowany modem 4GWi-Fi 802.11 b/g/n |  |
|  | Złącza | Czytnik kart pamięci - 1 szt.Wyjście słuchawkowe - 1 szt.Gniazdo kart microSIM lub nanoSIM - 1 szt.Micro USB - 1 szt. |  |
|  | Aparat | 8.0 Mpix - tył2.0 Mpix - przód |  |
|  | Bateria | 7000 mAh |  |
|  | System operacyjny | Android |  |
|  | Gwarancja  | 24 miesiące door-to-door |  |
| RAZEM: | **Cena x 90 sztuki=** | **Cena x 90 sztuki=** |

**Laptop - 9 szt.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne  |  **Proponowane parametry techniczne** | **Cena netto za sztukę** | **Cena brutto za sztukę** |
|  | Laptop | W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu. |  |  |  |
|  | Wyświetlacz | 15,6" - matowy |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlacza | 1366x768 |  |
|  | Procesor | Przynajmniej 2-rdzeniowy, 4 wątkowy Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3160 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie: [www.cpubenchmark.net](http://www.cpubenchmark.net)). |  |
|  | Pamięć operacyjna | Min. 8 GB RAM, 2400MHz DDR4, 2 sloty na pamięć Możliwość rozbudowy do 16 GB. |  |
|  | Dysk twardy | HDD, pojemność min. 500 GB, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.  |  |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW. |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access).Obsługująca funkcje:DirectX 12,OpenGL 4.4

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |
|  | Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.  |  |
|  | Komunikacja i łączność | 10/100/1000 – złącze RJ45 802.11 a/b/g/n/ac - zintegrowana w laptopie4Bluetooth |  |
|  | Porty/złącza | Wbudowane porty: 1x HDMI1 x VGA, 3 x USB w tym: 2 x USB3.0 oraz 1 x USB2port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub port słuchawek/mikrofonu typu comboczytnik kart pamięci Wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB ie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
|  | Klawiatura i mysz | Klawiatura w układzie QWERTY, mysz przewodowa (scroll). |  |
|  | System operacyjny | System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim9. Wbudowany system pomocy w języku polskim.10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.38. Mechanizmy logowania w oparciu o:a. Login i hasło,b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),d. Certyfikat/Klucz i PINe. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 540. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)ENERGY STAR 6.1 (załączyć do oferty)Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |  |
|  | Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie | Złącze typu Kensington Lock  |  |
|  | Gwarancja | 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site), świadczona przez autoryzowany przez producenta serwis z gwarantowanym czasem reakcji w następnym dniu roboczym. |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej.- możliwość weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu - Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |  |  |
| RAZEM: | **Cena x 9 sztuki=** | **Cena x 9 sztuki=** |